**SPECYFIKACJA**

**PODŁOGI INTERAKTYWNEJ SMARTFLOOR**

**1. Parametry wyświetlania**

* rozdzielczość ekranu XGA (1024 x 768 pikseli)
* jasność 3100 ANSI lumenów
* obraz wyświetlany bezpośrednio na podłodze - bez wykorzystania technologii odbicia obrazu przez lustro

**2. Parametry fizyczne**

* waga urządzenia: 4,7 kg
* urządzenie zawiera komputer wbudowany klasy PC
* procesor o wyniku PassMark 1552 punkty
* wbudowany głośnik o mocy nominalnej 10 W RMS+

**3. Funkcjonalność**

* dwa rodzaje interakcji (ruch oraz pisaki interaktywne)
* 4 pisaki interaktywne w zestawie: 3 krótkie (14 cm) oraz 1 długi (54-119 cm)
* 41 gier ruchowych oraz 21 gier obsługiwanych za pomocą pisaka interaktywnego
* możliwość dokupienia gier w dedykowanym sklepie
* sterowanie (w tym włączanie i wyłączanie) za pomocą jednego pilota
* połączenie bezprzewodowe z Internetem
* dostęp do bezpłatnych aktualizacji za pośrednictwem Internetu
* dostęp do serwisu zdalnego za pośrednictwem Internetu (bez czynnego udziału użytkownika)
* kalibracja nie jest wymagana przy montażu zgodnym z wytycznymi producenta

**4. Sposób montażu**

* możliwość montażu na ścianie lub statywie mobilnym (opcja)
* uchwyt VESA 100 mm x 100 mm

**5. Gwarancja i serwis**

* 3 lata gwarancji na całe urządzenie (w tym lampę z możliwością 3-krotnej jej wymiany w okresie gwarancji)
* żywotność lampy: 6000 godzin w trybie eco
* wsparcie serwisu technicznego za pośrednictwem telefonu oraz on-line: certyfikat ISO 9001 i 14001 dla serwisu
* pełna instrukcja obsługi w języku polskim